SERVERGUARD CON CONFIGURAZIONE COMPLETA DAL BROWSER

FUNZIONI
- DS18B20 su D2
- Matrice LED con temperatura intera arrotondata
- Telegram: test, allarme, promemoria e rientro
- Configurazione completa dal browser

PAGINE
Dashboard:
  http://IP_DI_ARDUINO/

Configurazione:
  http://IP_DI_ARDUINO/config

PARAMETRI CONFIGURABILI
- Nome installazione
- Soglia di allarme
- Isteresi di rientro
- Intervallo promemoria Telegram
- SSID Wi-Fi
- Password Wi-Fi
- Token Telegram
- Chat ID
- Abilitazione Telegram

SICUREZZA
Password Wi-Fi e token non vengono mostrati nella pagina.
Lascia i campi segreti vuoti per conservare i valori precedenti.

CAMBIO WI-FI
Dopo aver cambiato SSID o password:
1. Riavvia Arduino.
2. Apri il Monitor seriale a 115200 baud.
3. Leggi il nuovo indirizzo IP.

COLLEGAMENTO DS18B20
VCC  -> 5V
GND  -> GND
DATA -> D2
Resistenza 4,7 kOhm tra D2 e 5V
